# Přístupový terminál

### Vstupní signály: **KEY, CNT\_OF**

## Výstupní signály:

### Mealyho: **FSM\_LCD\_CLR, FSM\_LCD\_WR**

### Moorovy: **FSM\_CNT\_CE, FSM\_MX\_MEM, FSM\_MX\_LCD**

### Kód 1: 2763358576

### Kód 2: 27616792880

## Graf:

“*Graf přechod****u*** *konečného automatu.*” => Pouze jeden přechod. NIkoliv vice.

0, K=1/01

0, K=3/01

0, K=#/01

0, K=#/01

0, K=6/01

0, K=#/01

0, K=#/01

0, K<>3/10

0, K<>7/10

0, K<>6/10

PRINT\_MSG\_RIGHT

…

FINISH

PRINT\_MSG\_WRONG

WRONG

TEST2\_0

TEST3\_0

TEST4\_1

TEST4\_2